**6.4. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации бань и саун (далее – бани) при предоставлении услуг населению.**

6.4.1. Бани размещаются в отдельно стоящих зданиях, встроенных (встроенно-пристроенных) помещениях общественных зданий. Не допускается размещение бань в многоквартирных жилых домах..

6.4.2. При эксплуатации бань внутренняя планировка основных помещений должна соответствовать гигиеническому принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы размещаются при раздевальных.

6.4.3. В банях допускается размещать: помещения для оказания услуг - маникюра и педикюра, массажа, парикмахерских и косметических услуг; прачечные; объекты общественного питания, розничной торговли; бассейны при условии соблюдения требований разделов настоящих санитарных правил.

6.4.4. Здания бань оборудуются системами горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Для достижения оптимальных параметров микроклимата допускается устройство систем кондиционирования.

Параметры микроклимата в помещениях бань должны соответствовать установленным гигиеническим нормативам.

6.4.5. При отсутствии централизованной системы канализации здания бань оборудуются локальными очистными сооружениями.

6.4.6. Системы водоснабжения бань должны обеспечивать бесперебойную подачу холодной и горячей воды. Качество воды должно соответствовать установленным гигиеническим нормативам.

6.4.7. Освещение помещений бань должно соответствовать действующим гигиеническим нормативам.

6.4.8. Для отделки помещений бань используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

6.4.9. Мебель, устанавливаемая в помещениях бань, должна иметь гладкие поверхности, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами.

6.4.10. Мыльные оборудуются скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств.

6.4.11. Ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами.

6.4.12. Отделка парильной проводится материалами, безопасными для человека.

6.4.13. Комната обслуживающего персонала оборудуется индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения личной одежды и спецодежды работников бани.

6.4.14. Для хранения чистого и использованного белья должны быть выделены раздельные помещения (далее - бельевые).

6.4.15. При хранении использованного белья более суток должна быть предусмотрена возможность для сушки использованного белья.

6.4.16. Бани обеспечиваются уборочным инвентарем, который должен быть промаркирован и использоваться в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений (туалет, входная группа помещений, мыльно-парильное отделение, раздевальная), храниться в специально отведенных помещениях или в отдельном шкафу.

6.4.17. На протяжении рабочего дня в помещениях бани должна проводиться текущая уборка: мытье полов, скамей в раздевальных, а также мытье пола, скамей из шланга в помещениях мыльных и парильных. В конце рабочего дня в отсутствии посетителей в бане производится уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств.

6.4.18. Генеральная уборка помещений проводится 1 раз в неделю. Во время проведения генеральной уборки поверхности полов, стен во всех помещениях, а также скамьи в раздевальных, мыльных и парильных моются с применением дезинфицирующих средств.

6.4.19. Дератизационные и дезинфекционные мероприятия должны проводиться в соответствии с действующими санитарными правилами.

6.4.20. Сбор, временное хранение и утилизация отходов должны проводиться в соответствии с требованиями действующих санитарных правил.